element updateCiscoCatalyst6000T1VoIPGatewayT1

diagram |
namespace | http://www.cisco.com/AXL/API/9.0
type | axlapi:UpdateCiscoCatalyst6000T1VoIPGatewayT1Req
properties |
content | complex
children | name uuid newName description callingSearchSpaceName devicePoolName commonDeviceConfigName networkLocation locationName mediaResourceListName automatedAlternateRoutingCssName aarNeighborhoodName loadInformation vendorConfig traceFlag mlppDomainId mlppIndicationStatus useTrustedRelayPoint retryVideoCallAsAudio cgpnTransformationCssName useDevicePoolCgpnTransformCss geoLocationName sendGeoLocation ports trunkSelectionOrder clockReference csuParam digitSending pcmType fdlChannel yellowAlarm zeroSupression smdiBasePort handleDtmfPrecedenceSignals cdpnTransformationCssName useDevicePoolCdpnTransformCss geoLocationFilterName pstnAccess imeE164TransformationName
attributes |
Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation
sequence | xsd:unsignedLong | optional |  |  |
source | <xsd:element name="updateCiscoCatalyst6000T1VoIPGatewayT1" type="axlapi:UpdateCiscoCatalyst6000T1VoIPGatewayT1Req"/>

XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy