complexType UpdateGatewayEndpointDigitalAccessT1Req

diagram |
namespace | http://www.cisco.com/AXL/API/9.0
type | extension of axlapi:NameAndGUIDRequest
properties |
base | axlapi:NameAndGUIDRequest
children | name uuid endpoint
used by |
element | updateGatewayEndpointDigitalAccessT1
attributes |
Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation
sequence | xsd:unsignedLong | optional |  |  |
source | <xsd:complexType name="UpdateGatewayEndpointDigitalAccessT1Req"> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="axlapi:NameAndGUIDRequest"> <xsd:sequence> <xsd:element name="endpoint" type="axlapi:UGatewayEndpointDigitalT1" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType>

element UpdateGatewayEndpointDigitalAccessT1Req/endpoint

diagram |
type | axlapi:UGatewayEndpointDigitalT1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | index description callingSearchSpaceName devicePoolName commonDeviceConfigName networkLocation locationName mediaResourceListName automatedAlternateRoutingCssName aarNeighborhoodName loadInformation vendorConfig traceFlag mlppDomainId mlppIndicationStatus preemption useTrustedRelayPoint retryVideoCallAsAudio cgpnTransformationCssName useDevicePoolCgpnTransformCss geoLocationName sendGeoLocation cdpnTransformationCssName useDevicePoolCdpnTransformCss v150 geoLocationFilterName ports trunkSelectionOrder clockReference csuParam digitSending pcmType fdlChannel yellowAlarm zeroSupression smdiBasePort handleDtmfPrecedenceSignals encodeOutboundVoiceRouteClass routeClassSignalling pstnAccess imeE164TransformationName
attributes |
Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation
ctiid | xsd:positiveInteger |  |  |  |
uuid | axlapi:XUUID |  |  |  |
source | <xsd:element name="endpoint" type="axlapi:UGatewayEndpointDigitalT1" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy