complexType AddCiscoCatalyst6000E1VoIPGatewayReq

diagram |
namespace | http://www.cisco.com/AXL/API/9.0
type | extension of axlapi:APIRequest
properties |
base | axlapi:APIRequest
children | ciscoCatalyst6000E1VoIPGateway
used by |
element | addCiscoCatalyst6000E1VoIPGateway
attributes |
Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation
sequence | xsd:unsignedLong | optional |  |  |
source | <xsd:complexType name="AddCiscoCatalyst6000E1VoIPGatewayReq"> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="axlapi:APIRequest"> <xsd:sequence> <xsd:element name="ciscoCatalyst6000E1VoIPGateway" type="axlapi:XCiscoCatalyst6000E1VoIPGateway"/> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType>

element AddCiscoCatalyst6000E1VoIPGatewayReq/ciscoCatalyst6000E1VoIPGateway

diagram |
type | axlapi:XCiscoCatalyst6000E1VoIPGateway
properties |
content | complex
children | name description product class protocol protocolSide callingSearchSpaceName devicePoolName commonDeviceConfigName networkLocation locationName networkLocale mediaResourceListName automatedAlternateRoutingCssName aarNeighborhoodName loadInformation vendorConfig mlppDomainId useTrustedRelayPoint cgpnTransformationCssName useDevicePoolCgpnTransformCss geoLocationName redirectInboundNumberIe calledPlan calledPri callerIdDn callingPartySelection callingPlan callingPri chanIe clockReference dChannelEnable channelSelectionOrder displayIE pcmType csuParam firstDelay interfaceIdPresent interfaceId intraDelay mcdnEnable redirectOutboundNumberIe numDigitsToStrip passingPrecedenceLevelThrough prefix callingLinePresentationBit connectedLineIdPresentation priProtocol securityAccessLevel sendCallingNameInFacilityIe sendExLeadingCharInDispIe sendRestart setupNonIsdnPi sigDigits span statusPoll smdiBasePort packetCaptureMode packetCaptureDuration transmitUtf8 v150 asn1RoseOidEncoding QSIGVariant unattendedPort cdpnTransformationCssName useDevicePoolCdpnTransformCss nationalPrefix internationalPrefix unknownPrefix subscriberPrefix geoLocationFilterName nationalStripDigits internationalStripDigits unknownStripDigits subscriberStripDigits nationalTransformationCssName internationalTransformationCssName unknownTransformationCssName subscriberTransformationCssName useDevicePoolCgpnTransformCssNatl useDevicePoolCgpnTransformCssIntl useDevicePoolCgpnTransformCssUnkn useDevicePoolCgpnTransformCssSubs pstnAccess imeE164TransformationName
source | <xsd:element name="ciscoCatalyst6000E1VoIPGateway" type="axlapi:XCiscoCatalyst6000E1VoIPGateway"/>

XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy