complexType UpdateGatewayEndpointAnalogAccessReq

diagram |
namespace | http://www.cisco.com/AXL/API/9.0
type | extension of axlapi:NameAndGUIDRequest
properties |
base | axlapi:NameAndGUIDRequest
children | name uuid endpoint
used by |
element | updateGatewayEndpointAnalogAccess
attributes |
Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation
sequence | xsd:unsignedLong | optional |  |  |
source | <xsd:complexType name="UpdateGatewayEndpointAnalogAccessReq"> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="axlapi:NameAndGUIDRequest"> <xsd:sequence> <xsd:element name="endpoint" type="axlapi:UGatewayEndpointAnalog" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType>

element UpdateGatewayEndpointAnalogAccessReq/endpoint

diagram |
type | axlapi:UGatewayEndpointAnalog
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | index description callingSearchSpaceName devicePoolName commonDeviceConfigName networkLocale locationName mediaResourceListName automatedAlternateRoutingCssName aarNeighborhoodName vendorConfig mlppDomainId useTrustedRelayPoint retryVideoCallAsAudio cgpnTransformationCssName useDevicePoolCgpnTransformCss geoLocationName geoLocationFilterName port trunkSelectionOrder transmitUtf8 cdpnTransformationCssName useDevicePoolCdpnTransformCss callingPartyNumberPrefix callingPartyStripDigits callingPartyUnknownTransformationCssName useDevicePoolCgpnTransformCssUnknown hotlineDevice packetCaptureMode packetCaptureDuration pstnAccess imeE164TransformationName imeE164DirectoryNumber
attributes |
Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation
ctiid | xsd:positiveInteger |  |  |  |
uuid | axlapi:XUUID |  |  |  |
source | <xsd:element name="endpoint" type="axlapi:UGatewayEndpointAnalog" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy