complexType UpdateCumaServerSecurityProfileReq

diagram |
namespace | http://www.cisco.com/AXL/API/9.0
type | extension of axlapi:NameAndGUIDRequest
properties |
base | axlapi:NameAndGUIDRequest
children | name uuid newName description securityMode transportType x509SubjectName serverIpHostName
used by |
element | updateCumaServerSecurityProfile
attributes |
Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation
sequence | xsd:unsignedLong | optional |  |  |
source | <xsd:complexType name="UpdateCumaServerSecurityProfileReq"> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="axlapi:NameAndGUIDRequest"> <xsd:sequence> <xsd:element name="newName" type="xsd:string" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="description" type="xsd:string" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="securityMode" type="axlapi:XDeviceSecurityMode" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="transportType" type="axlapi:XTransport" default="TCP+UDP" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="x509SubjectName" type="xsd:string" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="serverIpHostName" type="axlapi:String255" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType>

element UpdateCumaServerSecurityProfileReq/newName

diagram |
type | xsd:string
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
nillable | false
source | <xsd:element name="newName" type="xsd:string" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

element UpdateCumaServerSecurityProfileReq/description

diagram |
type | xsd:string
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
nillable | true
source | <xsd:element name="description" type="xsd:string" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

element UpdateCumaServerSecurityProfileReq/securityMode

diagram |
type | axlapi:XDeviceSecurityMode
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
nillable | true
source | <xsd:element name="securityMode" type="axlapi:XDeviceSecurityMode" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

element UpdateCumaServerSecurityProfileReq/transportType

diagram |
type | axlapi:XTransport
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
default | TCP+UDP
nillable | false
source | <xsd:element name="transportType" type="axlapi:XTransport" default="TCP+UDP" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

element UpdateCumaServerSecurityProfileReq/x509SubjectName

diagram |
type | xsd:string
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
nillable | false
source | <xsd:element name="x509SubjectName" type="xsd:string" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

element UpdateCumaServerSecurityProfileReq/serverIpHostName

diagram |
type | axlapi:String255
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
nillable | false
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xsd:element name="serverIpHostName" type="axlapi:String255" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy