complexType UpdateFallbackProfileReq

diagram |
namespace | http://www.cisco.com/AXL/API/9.0
type | extension of axlapi:NameAndGUIDRequest
properties |
base | axlapi:NameAndGUIDRequest
children | name uuid newName description advertisedFallbackDirectoryE164Number qosSensistivityLevel callCss callAnswerTimer directoryNumberPartition directoryNumber numberOfDigitsForCallerIDPartialMatch
used by |
element | updateFallbackProfile
attributes |
Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation
sequence | xsd:unsignedLong | optional |  |  |
source | <xsd:complexType name="UpdateFallbackProfileReq"> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="axlapi:NameAndGUIDRequest"> <xsd:sequence> <xsd:element name="newName" type="axlapi:String50" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="description" type="xsd:string" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="advertisedFallbackDirectoryE164Number" type="xsd:string" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="qosSensistivityLevel" type="axlapi:XInteger" default="3" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Fallback QOS Sensitivity should be in range 1 to 5</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="callCss" type="axlapi:XFallBackCSSSelection" default="Calling device AAR Calling Search Space" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="callAnswerTimer" type="axlapi:XInteger" default="6" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Fallback Call Answer Timer should be in range 1 to 10</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="directoryNumberPartition" type="axlapi:XFkType" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="directoryNumber" type="axlapi:String16" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="numberOfDigitsForCallerIDPartialMatch" type="axlapi:XInteger" default="5" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The number of digits for Caller ID partial match should be in range 4 to 15</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType>

element UpdateFallbackProfileReq/newName

diagram |
type | axlapi:String50
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
nillable | false
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 50 |
source | <xsd:element name="newName" type="axlapi:String50" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

element UpdateFallbackProfileReq/description

diagram |
type | xsd:string
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
nillable | false
source | <xsd:element name="description" type="xsd:string" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

element UpdateFallbackProfileReq/advertisedFallbackDirectoryE164Number

diagram |
type | xsd:string
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
nillable | false
source | <xsd:element name="advertisedFallbackDirectoryE164Number" type="xsd:string" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

element UpdateFallbackProfileReq/qosSensistivityLevel

diagram |
type | axlapi:XInteger
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
default | 3
nillable | false
annotation |
documentation
The Fallback QOS Sensitivity should be in range 1 to 5
source | <xsd:element name="qosSensistivityLevel" type="axlapi:XInteger" default="3" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Fallback QOS Sensitivity should be in range 1 to 5</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element UpdateFallbackProfileReq/callCss

diagram |
type | axlapi:XFallBackCSSSelection
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
default | Calling device AAR Calling Search Space
nillable | false
source | <xsd:element name="callCss" type="axlapi:XFallBackCSSSelection" default="Calling device AAR Calling Search Space" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

element UpdateFallbackProfileReq/callAnswerTimer

diagram |
type | axlapi:XInteger
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
default | 6
nillable | false
annotation |
documentation
The Fallback Call Answer Timer should be in range 1 to 10
source | <xsd:element name="callAnswerTimer" type="axlapi:XInteger" default="6" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Fallback Call Answer Timer should be in range 1 to 10</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element UpdateFallbackProfileReq/directoryNumberPartition

diagram |
type | axlapi:XFkType
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
nillable | true
attributes |
Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation
uuid | axlapi:XUUID | optional |  |  |
source | <xsd:element name="directoryNumberPartition" type="axlapi:XFkType" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

element UpdateFallbackProfileReq/directoryNumber

diagram |
type | axlapi:String16
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
nillable | false
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 16 |
source | <xsd:element name="directoryNumber" type="axlapi:String16" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

element UpdateFallbackProfileReq/numberOfDigitsForCallerIDPartialMatch

diagram |
type | axlapi:XInteger
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
default | 5
nillable | false
annotation |
documentation
The number of digits for Caller ID partial match should be in range 4 to 15
source | <xsd:element name="numberOfDigitsForCallerIDPartialMatch" type="axlapi:XInteger" default="5" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The number of digits for Caller ID partial match should be in range 4 to 15</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy