element doDeviceReset

diagram |
namespace | http://www.cisco.com/AXL/API/9.0
type | axlapi:DoDeviceResetReq
properties |
content | complex
children | deviceName isHardReset deviceResetType
attributes |
Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation
sequence | xsd:unsignedLong | optional |  |  |
isMGCP | axlapi:boolean | optional | false |  |
annotation |
documentation
Performs either a hard or soft reset on the specified device. If resetting an MGCP box, then set isMGCP attribute to true.
source | <xsd:element name="doDeviceReset" type="axlapi:DoDeviceResetReq"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Performs either a hard or soft reset on the specified device. If resetting an MGCP box, then set isMGCP attribute to true.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy