complexType UpdateGatewayEndpointDigitalAccessPriReq

diagram |
namespace | http://www.cisco.com/AXL/API/9.0
type | extension of axlapi:NameAndGUIDRequest
properties |
base | axlapi:NameAndGUIDRequest
children | name uuid endpoint
used by |
element | updateGatewayEndpointDigitalAccessPri
attributes |
Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation
sequence | xsd:unsignedLong | optional |  |  |
source | <xsd:complexType name="UpdateGatewayEndpointDigitalAccessPriReq"> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="axlapi:NameAndGUIDRequest"> <xsd:sequence> <xsd:element name="endpoint" type="axlapi:UGatewayEndpointDigitalPri" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType>

element UpdateGatewayEndpointDigitalAccessPriReq/endpoint

diagram |
type | axlapi:UGatewayEndpointDigitalPri
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | index description callingSearchSpaceName devicePoolName commonDeviceConfigName networkLocation locationName networkLocale mediaResourceListName automatedAlternateRoutingCssName aarNeighborhoodName loadInformation vendorConfig mlppDomainId mlppIndicationStatus mlppPreemption useTrustedRelayPoint cgpnTransformationCssName useDevicePoolCgpnTransformCss geoLocationName redirectInboundNumberIe calledPlan calledPri callerIdDn callingPartySelection callingPlan callingPri chanIE clockReference dChannelEnable channelSelectionOrder displayIe pcmType csuParam firstDelay interfaceIdPresent interfaceId intraDelay mcdnEnable redirectOutboundNumberIe numDigitsToStrip passingPrecedenceLevelThrough prefix callingLinePresentationBit connectedLineIdPresentation priProtocol securityAccessLevel sendCallingNameInFacilityIe sendExLeadingCharInDispIe sendRestart setupNonIsdnPi sigDigits span statusPoll smdiBasePort GClearEnable packetCaptureMode packetCaptureDuration transmitUtf8 v150 asn1RoseOidEncoding qsigVariant unattendedPort cdpnTransformationCssName useDevicePoolCdpnTransformCss nationalPrefix internationalPrefix unknownPrefix subscriberPrefix geoLocationFilterName routeClassSignalling nationalStripDigits internationalStripDigits unknownStripDigits subscriberStripDigits nationalTransformationCssName internationalTransformationCssName unknownTransformationCssName subscriberTransformationCssName pstnAccess imeE164TransformationName useDevicePoolCgpnTransformCssNatl useDevicePoolCgpnTransformCssIntl useDevicePoolCgpnTransformCssUnkn useDevicePoolCgpnTransformCssSubs
attributes |
Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation
ctiid | xsd:positiveInteger |  |  |  |
uuid | axlapi:XUUID |  |  |  |
source | <xsd:element name="endpoint" type="axlapi:UGatewayEndpointDigitalPri" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy