complexType UpdateLicenseCapabilitiesReq

diagram |
namespace | http://www.cisco.com/AXL/API/9.0
type | extension of axlapi:APIRequest
properties |
base | axlapi:APIRequest
children | uuid userid enableUps enableUpc
used by |
element | updateLicenseCapabilities
attributes |
Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation
sequence | xsd:unsignedLong | optional |  |  |
source | <xsd:complexType name="UpdateLicenseCapabilitiesReq"> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="axlapi:APIRequest"> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="uuid" type="axlapi:XUUID"/> <xsd:element name="userid" type="xsd:string" nillable="false" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> </xsd:choice> <xsd:element name="enableUps" type="axlapi:boolean" default="false" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The only valid values for enableUPS are true, True, false and False.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="enableUpc" type="axlapi:boolean" default="false" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The only valid values for enableUPC are true, True, false and False.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType>

element UpdateLicenseCapabilitiesReq/uuid

diagram |
type | axlapi:XUUID
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
pattern | \{........-....-....-....-............\} |
source | <xsd:element name="uuid" type="axlapi:XUUID"/>

element UpdateLicenseCapabilitiesReq/userid

diagram |
type | xsd:string
properties |
content | simple
nillable | false
source | <xsd:element name="userid" type="xsd:string" nillable="false" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

element UpdateLicenseCapabilitiesReq/enableUps

diagram |
type | axlapi:boolean
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
default | false
nillable | false
facets |
Kind | Value | Annotation
pattern | (t)|(f)|(true)|(false)|(0)|(1) |
annotation |
documentation
The only valid values for enableUPS are true, True, false and False.
source | <xsd:element name="enableUps" type="axlapi:boolean" default="false" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The only valid values for enableUPS are true, True, false and False.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element UpdateLicenseCapabilitiesReq/enableUpc

diagram |
type | axlapi:boolean
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
default | false
nillable | false
facets |
Kind | Value | Annotation
pattern | (t)|(f)|(true)|(false)|(0)|(1) |
annotation |
documentation
The only valid values for enableUPC are true, True, false and False.
source | <xsd:element name="enableUpc" type="axlapi:boolean" default="false" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The only valid values for enableUPC are true, True, false and False.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy