complexType LCommonDeviceConfig

diagram |
namespace | http://www.cisco.com/AXL/API/9.0
children | name softkeyTemplateName userLocale networkHoldMohAudioSourceId userHoldMohAudioSourceId mlppIndicationStatus useTrustedRelayPoint preemption ipAddressingMode ipAddressingModePreferenceControl allowAutoConfigurationForPhones useImeForOutboundCalls
used by |
elements | ListCommonDeviceConfigRes/return/commonDeviceConfig ListCommonDeviceConfigReq/returnedTags
attributes |
Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation
uuid | axlapi:XUUID | optional |  |  |
source | <xsd:complexType name="LCommonDeviceConfig"> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="name" type="axlapi:UniqueString50" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="softkeyTemplateName" type="axlapi:XFkType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="userLocale" type="axlapi:XUserLocale" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="networkHoldMohAudioSourceId" type="axlapi:XMOHAudioSourceId" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="userHoldMohAudioSourceId" type="axlapi:XMOHAudioSourceId" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="mlppIndicationStatus" type="axlapi:XStatus" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="useTrustedRelayPoint" type="axlapi:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="preemption" type="axlapi:XPreemption" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="ipAddressingMode" type="axlapi:XIPAddressingMode" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="ipAddressingModePreferenceControl" type="axlapi:XIPAddressingModePrefControl" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="allowAutoConfigurationForPhones" type="axlapi:XStatus" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="useImeForOutboundCalls" type="axlapi:XStatus" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="uuid" type="axlapi:XUUID" use="optional"/> </xsd:complexType>

attribute LCommonDeviceConfig/@uuid

type | axlapi:XUUID
properties |
use | optional
facets |
Kind | Value | Annotation
pattern | \{........-....-....-....-............\} |
source | <xsd:attribute name="uuid" type="axlapi:XUUID" use="optional"/>

element LCommonDeviceConfig/name

diagram |
type | axlapi:UniqueString50
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 50 |
source | <xsd:element name="name" type="axlapi:UniqueString50" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

element LCommonDeviceConfig/softkeyTemplateName

diagram |
type | axlapi:XFkType
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
attributes |
Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation
uuid | axlapi:XUUID | optional |  |  |
source | <xsd:element name="softkeyTemplateName" type="axlapi:XFkType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

element LCommonDeviceConfig/userLocale

diagram |
type | axlapi:XUserLocale
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
source | <xsd:element name="userLocale" type="axlapi:XUserLocale" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

element LCommonDeviceConfig/networkHoldMohAudioSourceId

diagram |
type | axlapi:XMOHAudioSourceId
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
source | <xsd:element name="networkHoldMohAudioSourceId" type="axlapi:XMOHAudioSourceId" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

element LCommonDeviceConfig/userHoldMohAudioSourceId

diagram |
type | axlapi:XMOHAudioSourceId
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
source | <xsd:element name="userHoldMohAudioSourceId" type="axlapi:XMOHAudioSourceId" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

element LCommonDeviceConfig/mlppIndicationStatus

diagram |
type | axlapi:XStatus
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
source | <xsd:element name="mlppIndicationStatus" type="axlapi:XStatus" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

element LCommonDeviceConfig/useTrustedRelayPoint

diagram |
type | axlapi:boolean
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
pattern | (t)|(f)|(true)|(false)|(0)|(1) |
source | <xsd:element name="useTrustedRelayPoint" type="axlapi:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

element LCommonDeviceConfig/preemption

diagram |
type | axlapi:XPreemption
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
source | <xsd:element name="preemption" type="axlapi:XPreemption" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

element LCommonDeviceConfig/ipAddressingMode

diagram |
type | axlapi:XIPAddressingMode
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
source | <xsd:element name="ipAddressingMode" type="axlapi:XIPAddressingMode" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

element LCommonDeviceConfig/ipAddressingModePreferenceControl

diagram |
type | axlapi:XIPAddressingModePrefControl
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
source | <xsd:element name="ipAddressingModePreferenceControl" type="axlapi:XIPAddressingModePrefControl" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

element LCommonDeviceConfig/allowAutoConfigurationForPhones

diagram |
type | axlapi:XStatus
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
source | <xsd:element name="allowAutoConfigurationForPhones" type="axlapi:XStatus" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

element LCommonDeviceConfig/useImeForOutboundCalls

diagram |
type | axlapi:XStatus
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
source | <xsd:element name="useImeForOutboundCalls" type="axlapi:XStatus" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy