产品简介
3G无线广域网高速接口卡
面向思科集成多业务路由器的思科®第三代(3G)无线广域网(WWAN)高速广域网接口卡(HWIC)提供下一代无线广域网备份解决方案。
产品概述
Cisco 3G WWAN HWIC是第一个企业级3G WWAN解决方案，支持最新的CDMA和GSM/UMTS标准(EVDO Rev A和HSDPA)并且先后兼容广泛部署的网络(1xRTT和GPRS/EDGE)，同时适用于主备应用。Cisco 3G WWAN HWIC与获奖的思科集成多业务路由器所提供的服务紧密集成，确保提供安全的数据、语音、视频和移动服务。Cisco 3G WWAN HWIC安装在模块化的Cisco 1841集成业务路由器以及思科2800系列和3800系列集成业务路由器上。
企业希望通过新方式来降低成本、增加收入并改进业务连续性。当与电信运营商的无线数据计划结合使用时，Cisco 3G WWAN HWIC能够为远程站点和分支机构提供经济高效的、可快速部署的、可靠的、安全的备份解决方案。凭借接近T1速度的数据传输速率，3G网络是ISDN、线缆和DSL等有线备份解决方案的理想替代方案。当网络发生故障时，思科集成多业务路由器可将关键任务数据路由到Cisco 3G WWAN HWIC以便在整个无线基础设施上传输。此外，路由器还能区分不同类型的流量，只允许关键任务流量穿过备份接口。
思科在两个不同的SKU中提供3G WWAN HWIC。CDMA SKU名为HWIC-3G-CDMA-x (x指无线运营商)，GSM SKU名为HWIC-3G-GSM。
图1是这两个卡的照片。
图1. 面向思科集成多业务路由器的3G无线广域网HWIC
[image: image1.emf]
数据传输速度快和时延低(不到100毫秒)的特点使WWAN服务成为补充传统有线服务的理想方式。3G WWAN数据服务的凭借数据传输速率高于ISDN，在转发链路上的理论最大值是3Mbps。您可将3G WWAN作为主用链路来支持低带宽要求的站点和移动应用。对于宽带服务不可用或者成本过高的环境，3G WWAN数据服务也是经济高效的备选方案。思科正在以这些性能优势为基础来添加对公司大量广域网替代接口的支持。
应用
广域网备份连接方式
永续性的广域网访问是连接公司网站或互联网的分支机构的关键要求。DSL、帧中继、ISDN和拨号连接虽然是主用广域网链路发生故障时的常见备份形式，但3G WWAN等非陆地数据传输通道能够增强广域网多样性 (图2)。安装在思科集成多业务路由器上的Cisco 3G WWAN HWIC能够在主用广域网链路不可用时通过3G WWAN自动建立连接。此外，您还可在主用广域网链路超载时使用Cisco 3G WWAN HWIC来补充带宽。
图2. 面向广域网备份的Cisco 3G WWAN HWIC
[image: image2.emf]
3G Cellular:3G蜂窝
Internet or leased line: 互联网或专线
Wireless base station: 无线基站
ISR with 3G HWIC: 带3G HWIC的ISR
Primary connection: 主用连接
Leased line-frame relay or DSL: 专线－帧中继或DSL
Branch: 分支机构
HQ: 总部
主用连接方式
对于数据使用量较低但对安全性要求很高的应用来说，如银行ATM、加油站信息台和遥感勘测站等，Cisco 3G WWAN HWIC是用于替换DSL或帧中继的安全、简单、经济高效的广域网方案。在陆地宽带服务 (线缆、DSL或T1) 不可用或者成本太高的环境中，3G WWAN连接也是可行的替代方案。
对于需要快速设置或临时连接的企业，3G WWAN可帮助他们经济高效地快速设置新站点。使用思科集成多业务路由器提供的集成服务，Cisco 3G WWAN HWIC能够在灾难和服务中断期间提供即时的和移动的通信方式。
主要特性和优势
· 集成的3G WWAN宽带——将3G WWAN调制解调器集成到路由器中能够帮助客户简化安全和管理工作。此外，Cisco 3G WWAN HWIC还与运行业界领先的Cisco IOS®软件的思科集成多业务路由器紧密集成，使客户能够访问思科IOS软件的所有高级特性，如服务质量保证(QoS)、智能网络排队和强健的安全性等。
· 安装速度快——企业有时需要几周甚至几个月才能将数据电路安装在新位置。对于临时或季节性的站点来说，无线数据服务使他们能够即时连接蜂窝网络覆盖范围内的任何地方，快速部署特性使客户能够通过广域网连接快速设置网络。
· 通过广域网多样性实现网络永续性——广域网连接对于企业的正常运行至关重要，如何故障中断都意味着丢失生产率和机会，因此，在网络中断期间维护连接和运行显得尤其重要。由于3G WWAN基础设施常由单独设施提供服务，因此，面向远程站点备份的无线连接可抵御线路中断并提高整个本地环路的冗余水平。
· 降低成本——新出现的3G WWAN蜂窝数据服务的价格与现有的有线服务(ISDN、DSL和电缆)接近。3G WWAN解决方案还允许客户跨越多个地区合并电信运营商，而不是与多个电信运营商签订服务合同。
· 可迁移性——您可在蜂窝网络的覆盖范围内轻松转移无线路由器和Cisco 3G WWAN HWIC。
· 性能——随着远程站点对数据的使用越来越频繁且基于Web的应用数量快速增加，企业迫切需要通过高速(宽带)数据连接在这些位置运行关键任务应用。3G WWAN服务承诺提供速度接近T1连接的低时延链路，允许企业在备份环境中通过广域网收发更多的关键任务数据。
产品规范
表1列出了Cisco 3G WWAN HWIC的产品规范，表2列出了天线规范。
表1. 产品规范
	项目
	规范

	外部接口
	· RJ45接口，用于与第三方诊断和监控工具一起使用
· TNC RF端口，用于天线连接
· HWIC-3G-CDMA-x，主要式和分集式天线连接器
· HWIC-3G-GSM，单一天线连接器

	外观
	单倍宽的Cisco 3G WWAN HWIC

	物理尺寸(H x W x D)
	0.75 x 3.08 x 4.9 in. (1.9 x 7.8 x 12.4 cm)

	重量
	0.24 lbs (3.84 oz)

	用户识别模块(SIM)卡
	SIM卡插槽；满足ISO-7816-2 (SIM机械)和GSM 11.11标准

	电源
	最大4.5W

	支持的平台
	模块化的思科1841, 2801, 2811, 2821, 2851, 3825和3845集成业务路由器

	软件兼容性
	· 支持思科IOS软件R12.4(11)XV

· 思科IOS软件特性集：IP Base和更高版本

	MIB

	· ENTITY MIB

· IF MIB

	网络管理和诊断
	· 使用远程登录(IOS CLI)和简单网络管理协议(SNMP)提供带内和带外管理，包括MIB II和其他扩展
· 业界标准的3G诊断和监控工具(QUALCOMM CDMA、Air Interface Tester [CAIT]和Spirent Universal Diagnostic Monitor [UDM])

	调制解调器说明
	· 调制解调器外观：Embedded Peripheral Component Interconnect (PCI)Express迷你卡
· HWIC-3G-CDMA-x：Sierra Wireless MC5725

· HWIC-3G-GSM：Sierra Wireless MC8775

	运营商支持
	关于使用Cisco 3G WWAN HWIC的运营商的最新名单，请访问：http://www.cisco.com/go/3g

	编程接口
	Cisco IOS软件命令行接口(CLI)

	支持的无线技术(性能和吞吐量)


	HWIC-3G-CDMA-x

· CDMA 1xEV-DO Rev A (转发链路吞吐量最大可达3.1Mbps；逆向链路吞吐量最大可达1.8Mbps)

· CDMA 1xEV-DO Rel 0 (转发链路吞吐量最大可达2.4 Mbps；逆向链路吞吐量最大可达153.6 Kbps)

· CDMA 1xRTT (转发链路吞吐量最大可达153.6Kbps；逆向链路吞吐量最大可达153.6Kbps)

HWIC-3G-GSM

· HSDPA: 850, 1900, and 2100MHz (转发链路吞吐量最大可达3.6Mbps；逆向链路吞吐量最大可达384 Kbps)

· 通用移动电信系统(UMTS): 850, 1900和2100MHz (转发链路吞吐量最大可达2.0Mbps；逆向链路吞吐量最大可达384Kbps)

· EDGE: 850, 900, 1800和1900MHz (转发链路吞吐量最大可达236Kbps；逆向链路吞吐量最大可达124Kbps)

· GPRS: 850, 900, 1800和1900MHz (转发链路吞吐量最大可达80Kbps；逆向链路吞吐量最大可达42Kbps)

	支持的频带
	HWIC-3G-CDMA-x

· 800 MHz: 北美蜂窝频带
· 1900 MHz: 北美PCS频带
HWIC-3G-GSM

· 850, 1900和2100 MHz UMTS频带
· 850 MHz GSM, GPRS和EDGE频带
· 900 MHz GSM, GPRS和EDGE频带
· 1800 MHz GSM, GPRS和EDGE频带
· 1900 MHz GSM, GPRS和EDGE频带

	LED指示器
	HWIC-3G-CDMA-x

· WWAN LED (指示连接状态)

· 接收信号强度指示器(RSSI)

· EVDO和1xRTT服务指示器
HWIC-3G-GSM

· WWAN LED (指示连接状态)
· RSSI

· HSDPA和UMTS服务指示器

	认证和法规遵从
	安全性
· UL 60950-1,CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950.1, FCC Part 2.1093, RSS-102, EN 50385

EMC

· FCC Part 15, Industry Canada ICES-003, EN 301 489-01, EN 301 489-07, EN 301 489-24, EN55022 (CISPR22), EN55024 (CISPR24), EN300-386, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, AS/NZS CISPR 22, CNS13438, VCCI V-3

无线电
· FCC Part 2, FCC Part 22, FCC Part 24, RSS 129和RSS 133, RSS 132和RSS 133, EN 301 511 GSM, EN 301 908-1和EN 301 908-2

· 通过PTCRB认证。产品id是Cisco HWIC-3G-GSM


表2. 天线规范
	项目
	规范

	分集式(双天线)
	· HWIC-3G-CDMA-x: 支持分集式
· HWIC-3G-GSM: 不支持分集式

	天线3G-ANTM1919D
	说明
· 多波段旋转安装偶极天线
· 面板装配(所有Cisco 3G WWAN HWIC均包含一个)

电气规范
· 频率范围: 806-960 MHz以及1710-2170 MHz

· 最大电源: 25W

· 连接器: TNC 公头
· 电压驻波比(VSWR): < 2.5:1

· 额定阻抗: 50 ohms

机械规范
· 天线尺寸: 7.63 x 0.94 x 0.63 in. ( 19.37 x 2.34 x 1.59 cm)

· 额定温度: -22至158°F (–30至70°C)

	天线3G-ANTM1916-CM
	说明
· 多波段全向天线
· 天花板安装
· 电气规范
· 频率范围: 806-960 MHz以及1710-2170 MHz
· 增益: 1.5各向同性相对分贝(dBi) (806-960 MHz)和2.5 dBi(1710- 2170 MHz)

· 最大电源: 50W

· 连接器: TNC 公头
· VSWR: < 1.8:1 (806 - 960 MHz) 以及 < 1.6:1 (1710-2170 MHz)

· 额定阻抗: 50 ohms

· 极化: 垂直
· 互调制
· 对载波分贝通常<-140 (dBc) (2x20W情况下是800-960 MHz IM3)

· <-140dBc (2x20W情况下是1710-1880MHz IM3)

· <-150dBc (2x20W情况下是1920-2170 MHz IM7)

机械规范
· 天线屏蔽器材质: White ABS

· 基本材质: 铝
· 电缆: 086FEP

· 尺寸: 7.09 OD x 2.44 H in. (18.00 OD x 6.20 H cm)

· 重量: 0.62 lb (0.28 kg)

· 能够与下面的电缆延长线一起使用: 3G-CAB-ULL-20和3GCAB-ULL-50

	天线扩展单元 3G-AE015-R
	说明
· 基本的单一天线扩展单元: 含15-ft (457.2 cm)电缆
电气规范
· 频率范围: 0.8 GHz-5.85 GHz

· 减: < 3分贝(dB)或< 2.5 GHz

· 基本连接器: TNC 母头
· Pigtail连接器: TNC 公头
机械规范
· 基本材质: UL 94 V0PC和ABS塑料
· 尺寸: 2.8 x 2.4 x 1.8 in. (7.1 x 6.1 x 4.6 cm)

· 重量: 6 oz (0.17 kg)

· 电缆: 15 ft (457.2 cm)阻燃Pro-Flex Plus 195


订购信息
如想订购产品，请参见表3和表4并访问思科订购主页。
表3. 表3提供Cisco 3G WWAN HWIC的订购信息
	说明
	部件编号

	3G无线广域网HWIC，支持GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA (Global SKU)
	HWIC-3G-GSM

HWIC-3G-GSM=

	3G无线广域网HWIC，支持1xRTT, EVDO Rev A/Rel 0 (Verizon SKU)
	HWIC-3G-CDMA-V
HWIC-3G-CDMA-V=

	3G无线广域网HWIC，支持1xRTT, EVDO Rev A/Rel 0 (Sprint SKU)
	HWIC-3G-CDMA-S
HWIC-3G-CDMA-V=

	3G无线广域网HWIC，支持1xRTT, EVDO Rev A/Rel 0 (通用 SKU)*
	HWIC-3G-CDMA=


*通用的CDMA HWIC在使用前，需要运营商提供许可，然后才能由思科认可的代理商安装。请联系CDMA运营商得到更多的信息。

表4. 天线订购信息
	说明
	部件编号

	多波段旋转安装偶极天线- 面板安装
	3G-ANTM1919D
3G-ANTM1919D=

	多波段全向天线- 天花板安装
	3G-ANTM1916-CM
3G-ANTM1916-CM=

	基本的单一天线扩展单元(含15-ft电缆)
	3G-AE015-R
3G-AE015-R=

	50-ft (15m)超低耗损LMR 400电缆，带TNC连接器
	3G-CAB-ULL-50
3G-CAB-ULL-50=

	20-ft (6m) 超低耗损MR 400电缆，带TNC连接器
	3G-CAB-ULL-20
3G-CAB-ULL-20=


服务和支持
思科提供全面的服务产品来加速客户成功。这些创新的服务产品通过独特的方式将人员、流程、工具及合作伙伴结合在一起，能够提高客户满意度。思科服务可帮助您保护网络投资、优化网络运行并为支持新应用做好网络准备，以便扩展网络智能及业务能力。如需详细了解思科服务，请访问思科技术支持服务或思科高级服务。
了解更多信息
如需详细了解Cisco 3G WWAN HWIC，请访问http://www.cisco.com/go/3G或与当地的客户代表联系。
北京
北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东一办公楼19-21层
邮编：100738

电话：(8610) 85155000

传真：(8610) 85181881

	上海
上海市淮海中路222号力宝广场32-33层
邮编：200021

电话：(8621) 23024000

传真：(8621) 23024450


广州
广州市天河区林和西路161号中泰国际广场A塔34层
邮编：510620

电话：(8620) 85193000

传真：(8620) 85193008

成都
成都市顺城大街308号冠城广场23层
邮编：610017

电话：(8628) 86961000

传真：(8628) 86528999
