产品简介

思科广域网应用多业务网络模块

思科®面向思科集成多业务路由器(ISR)的广域应用业务(WAAS)网络模块是功能强大的应用加速和广域网优化解决方案，可加速广域网上传输的基于TCP的任何应用性能。Cisco WAAS允许客户将昂贵的分支机构服务器和存储器合并到数据中心并集中部署新应用，同时仍为远程用户提供接近局域网的性能。Cisco WAAS为分支机构和数据中心部署提供最低的总体建设成本 (TCO) ，而且可以通过网络透明性实现的轻松集成、可靠的语音和数据互操作性和最高的总体安全性。
产品概述
Cisco WAAS可加速面向分支机构的应用交付并解决以下IT问题：
· 广域网上的应用性能低下问题
· 将分支机构的IT基础设施合并到数据中心，同时确保在广域网上提供接近局域网的应用性能
· 控制持续增长的带宽要求
· 提高远程办事处与数据中心之间的数据保护、备份和复制能力
通过加速广域网上传输的基于TCP的所有应用的性能，Cisco WAAS解决方案具有以下优势：
· 通过将分支机构的基础设施合并到数据中心而节约成本
· 为所有企业应用提供类似局域网的性能，从而提高员工生产率
· 降低远程办事处对基于磁带备份数据的需求，从而提高数据保护和合规性
除了上述的广域网优化优势外，思科WAAS还是总体成本最低的解决方案，能够透明保护全部的现有网络服务，帮助确保可靠的语音部署，并通过独特的方式与思科防火墙互操作以确保流量加速。如需详细了解Cisco WAAS，请访问http://www.cisco.com/go/waas。
产品线
思科WAAS网络模块属于思科广域应用引擎(WAE)产品线的产品。思科WAE产品线的产品设计用于扩展到超大规模的全企业部署，可基于分支机构的规模、带宽可用性和使用模式来满足各种客户需求。如图1所示，思科WAE产品可作为边缘设备对称部署在分支机构，或作为核心设备部署在数据中心。如需详细了解思科WAE产品，请参见思科WAE产品简介。思科WAAS网络模块设计用于作为边缘产品部署，提供多种配置来满足企业分支机构的需求。
图1. Cisco WAAS的部署架构
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Cisco WAAS软件许证可选项
Cisco WAAS软件为部署在思科WAAS网络模块上提供两级特性许可证：
· 传输许可证：Cisco WAAS传输许可证提供Cisco WAAS的广域网优化特性，包括重复数据消除(DRE)、Lempel-Ziv (LZ)压缩和传输流优化(TFO)等，可优化到分支机构的应用交付。
· 企业许可证：Cisco WAAS企业许可证提供Cisco WAAS传输许可证的功能以及应用特定的加速功能，如通用互联网文件系统(CIFS)服务和打印服务、磁盘加密和面向NetQoS集成的TCP Flow Agent，以便促进应用加速、广域网优化和IT合并。
产品线定位
Cisco WAAS网络模块(图2)提供3个固定配置，见表1。
· Cisco NME-WAE-302是入门级产品，为因带宽限制而影响应用性能的小型分支机构提供基本的广域网优化特性。
· Cisco NME-WAE-502产品提供WAAS边缘功能，允许企业合并分支机构的基础设施、加速应用、优化广域网并提高备份能力。
· Cisco NME-WAE-522能够为大型企业的中型分支机构提供更高的可扩展性和投资保护。
表1. 思科WAAS网络模块产品线的定位
	平台
	硬件 
	定位 

	Cisco NME-WAE-302 
	· 512-MB RAM

· 80-GB硬盘驱动器(HDD)

· 可安装在思科2800和3800系列ISR上
	· 低成本的入门级平台，可与Cisco WAAS传输许可证捆绑在一起，提供基本的广域网优化特性；不支持Cisco WAAS企业许可证
· 部署在小型分支机构的边缘

	Cisco NME-WAE-502 
	· 1-GB RAM

· 120-GB HDD

· 可安装在思科2800和3800系列ISR上
	· 与Cisco WAAS传输和企业许可证捆绑在一起部署在边缘位置，支持应用加速、广域网优化及服务器合并
· 部署在中小型分支机构的边缘

	Cisco NME-WAE-522 
	· 2-GB RAM

· 160-GB HDD

· 可安装在思科3800系列ISR上
	· 与Cisco WAAS传输和企业许可证捆绑在一起部署在边缘位置，支持应用加速、广域网优化及服务器合并
· 可部署在中型分支机构的边缘


图2. 思科WAAS网络模块
[image: image2.emf]
产品规格
表2列出了产品规格。
表2. Cisco WAAS网络模块的规格
	
	Cisco NME-WAE-302-K9 
	Cisco NME-WAE-502-K9 
	Cisco NME-WAE-522-K9 

	RAM 
	512MB 
	1GB 
	2GB 

	硬盘
	80GB 
	120GB 
	160GB 

	路由器平台 
	思科2811, 2821, 2851, 3825和 3845路由器 
	思科2811, 2821, 2851, 3825和 3845路由器
	思科3825和3845路由器 

	思科IOS®软件 (在路由器上) 
	思科IOS软件R12.4(9)T或更高版本 
	思科IOS软件R12.4(9)T或更高版本
	思科IOS软件R12.4(15)T或更高版本

	思科WAAS许可证选项 
	Cisco WAAS传输许可证 
	· Cisco WAAS传输许可证
· Cisco WAAS企业许可证
	· Cisco WAAS传输许可证
· Cisco WAAS企业许可证

	思科WAAS软件 
	Cisco WAAS 4.0.3或更高版本
	Cisco WAAS 4.0.3或更高版本
	Cisco WAAS 4.0.13或更高版本

	内部网络接口
	面向路由器背板的10/100/1000千兆以太网连接 
	面向路由器背板的10/100/1000千兆以太网连接
	面向路由器背板的10/100/1000千兆以太网连接

	外部网络接口
	10/100/1000千兆以太网 
	10/100/1000千兆以太网
	10/100/1000千兆以太网

	闪存 
	64-MB闪存 
	64-MB闪存
	64-MB闪存

	物理特征 
	· 尺寸(H x W x D): 1.55 x 7.10 x 7.2 in. (3.9 x 18.0 x 18.3 cm)

· 重量: 最大1.5 lb (0.7 kg)
	· 尺寸(H x W x D): 1.55 x 7.10 x 7.2 in. (3.9 x 18.0 x 18.3 cm)

· 重量: 最大1.5 lb (0.7 kg)
	· 尺寸(H x W x D): 1.55 x 7.10 x 7.2 in. (3.9 x 18.0 x 18.3 cm)

· 重量: 最大1.5 lb (0.7 kg)

	运行环境 
	· 运行温度: 41-104°F (5-40°C)

· 非运行温度和存储温度: –40-158°F (–40-70°C)

· 运行湿度: 5-85%(非冷凝)

· 运行高度: –197-6000 ft (–60- 1800m)
	· 运行温度: 41-104°F (5-40°C)

· 非运行温度和存储温度: –40-158°F (–40-70°C)

· 运行湿度: 5-85%(非冷凝)

· 运行高度: –197-6000 ft (–60- 1800m)
	· 运行温度: 41-104°F (5-40°C)

· 非运行温度和存储温度: –40-158°F (–40-70°C)

· 运行湿度: 5-85%(非冷凝)

· 运行高度: –197-6000 ft (–60- 1800m)

	安全性
	· UL 60950-1，信息技术设备安全性-第1部分：通用要求(美国)；暴露给最终用户的塑料材质应满足UL 60950规定的防火外壳(UL94V-1)要求
· CSA 60950-1，第2版，信息技术设备安全性-第1部分：通用要求(加拿大)

· IEC 60950-1，第2版，信息技术设备安全性-第1部分：通用要求，包括CB Bulletin中规定的各国版本
· EN 60950-1，第2版，信息技术设备安全性-第1部分：通用要求(欧盟)，包括适用的各国版本
· GB 4943-95，信息技术设备安全性(包括商用电气设备)(中国标准，满足IEC 60950要求)

· AS/NZS 60950.1信息技术设备安全性-第1部分：通用要求(澳大利亚)
	· UL 60950-1，信息技术设备安全性-第1部分：通用要求(美国)；暴露给最终用户的塑料材质应满足UL 60950规定的防火外壳(UL94V-1)要求
· CSA 60950-1，第2版，信息技术设备安全性-第1部分：通用要求(加拿大)
· IEC 60950-1，第2版，信息技术设备安全性-第1部分：通用要求，包括CB Bulletin中规定的各国版本
· EN 60950-1，第2版，信息技术设备安全性-第1部分：通用要求(欧盟)，包括适用的各国版本
· GB 4943-95，信息技术设备安全性(包括商用电气设备)(中国标准，满足IEC 60950要求)
· AS/NZS 60950.1信息技术设备安全性-第1部分：通用要求(澳大利亚)
	· UL 60950-1，信息技术设备安全性-第1部分：通用要求(美国)；暴露给最终用户的塑料材质应满足UL 60950规定的防火外壳(UL94V-1)要求
· CSA 60950-1，第2版，信息技术设备安全性-第1部分：通用要求(加拿大)
· IEC 60950-1，第2版，信息技术设备安全性-第1部分：通用要求，包括CB Bulletin中规定的各国版本
· EN 60950-1，第2版，信息技术设备安全性-第1部分：通用要求(欧盟)，包括适用的各国版本
· GB 4943-95，信息技术设备安全性(包括商用电气设备)(中国标准，满足IEC 60950要求)
· AS/NZS 60950.1信息技术设备安全性-第1部分：通用要求(澳大利亚)

	EMC
	· 放射：
· 47 CFR Part 15 Class A

· CISPR22 Class A

· EN300386 Class A

· EN55022 Class A

· EN61000-3-2

· EN61000-3-3

· SD/EMI (印度)

· KN22 (韩国)

· VCCI Class I

· AS/NZS CISPR 22 Class A

· 抗扰性：
· CISPR24

· EN300386

· EN50082-1

· EN55024

· SD/EMI (印度)

· KN22 (韩国)

· EN61000-6-1
	· 放射：
· 47 CFR Part 15 Class A

· CISPR22 Class A

· EN300386 Class A

· EN55022 Class A

· EN61000-3-2

· EN61000-3-3

· SD/EMI (印度)

· KN22 (韩国)

· VCCI Class I

· AS/NZS CISPR 22 Class A

· 抗扰性：
· CISPR24

· EN300386

· EN50082-1

· EN55024

· SD/EMI (印度)

· KN22 (韩国)

· EN61000-6-1
	· 放射：
· 47 CFR Part 15 Class A

· CISPR22 Class A

· EN300386 Class A

· EN55022 Class A

· EN61000-3-2

· EN61000-3-3

· SD/EMI (印度)

· KN22 (韩国)

· VCCI Class I

· AS/NZS CISPR 22 Class A

· 抗扰性：
· CISPR24

· EN300386

· EN50082-1

· EN55024

· SD/EMI (印度)

· KN22 (韩国)

· EN61000-6-1


订购信息
如想订购思科WAE产品的硬件，请参见思科WAE产品简介。表3列出了思科WAAS网络模块的部件编号和相关的思科WAAS软件选项。
表3. 思科WAAS网络模块的部件编号和软件
	产品部件编号 
	产品说明 

	NME-WAE-302-K9 
	面向思科2800和3800系列集成多业务路由器的思科WAAS网络模块，512MB RAM，80GB HDD，只支持WAAS传输许可证 

	NME-WAE-302-K9 
	面向思科2800和3800系列集成多业务路由器的思科WAAS网络模块，512MB RAM，80GB HDD (备件) ，只支持WAAS传输许可证

	NME-WAE-502-K9 
	面向思科2800和3800系列集成多业务路由器的思科WAAS网络模块，1GB RAM，120GB HDD，支持WAAS传输和WAAS企业许可证 

	NME-WAE-502-K9 
	面向思科2800和3800系列集成多业务路由器的思科WAAS网络模块，1GB RAM，120 GB HDD(备件)，支持WAAS传输和WAAS企业许可证

	SF-WAAS-4.0-NM-K9 
	Cisco WAAS 4.0软件版本(需要单独购买许可证) 

	WAAS-TRN-NM 
	面向1个网络模块的Cisco WAAS传输许可证 

	WAAS-ENT-NM 
	面向1个NME-WAE-502-K9的Cisco WAAS企业许可证 

	WAAS-ENT-NM 
	面向1个NME-WAE-502-K9的Cisco WAAS企业许可证 


WCCP支持
Web缓存通信协议(WCCP)是运行在1800, 2600, 2800, 3600, 3700, 3800和7000系列思科路由器以及Cisco Catalyst® 4500, 4900和6500系列等思科交换机上的思科IOS软件提供的免费软件特性。
服务和支持

思科提供全面的服务产品来加速客户成功。这些创新的服务产品通过独特的方式将人员、流程、工具及合作伙伴结合在一起，能够提高客户满意度。思科服务可帮助您保护网络投资、优化网络运行并为支持新应用做好网络准备，以便扩展网络智能及业务能力。如需详细了解思科服务，请访问思科技术支持服务或思科高级服务。
了解更多信息

如需详细了解Cisco WAAS和Cisco WAE解决方案，请访问http://www.cisco.com/go/waas或与当地的客户代表联系。
如需详细了解思科集成多业务路由器，请访问http://www.cisco.com/go/isr或与当地的客户代表联系。
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