complexType LGatewayEndpointAnalogAccess

diagram |
namespace | http://www.cisco.com/AXL/API/9.0
children | domainName gatewayUuid unit subunit endpoint
attributes |
Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation
uuid | axlapi:XUUID |  |  |  |
source | <xsd:complexType name="LGatewayEndpointAnalogAccess"> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:choice minOccurs="0"> <xsd:element name="domainName" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="gatewayUuid" type="axlapi:XUUID" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> </xsd:choice> <xsd:element name="unit" type="axlapi:XInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="subunit" type="axlapi:XInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="endpoint" type="axlapi:LGatewayEndpointAnalog" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="uuid" type="axlapi:XUUID"/> </xsd:complexType>

attribute LGatewayEndpointAnalogAccess/@uuid

type | axlapi:XUUID
facets |
Kind | Value | Annotation
pattern | \{........-....-....-....-............\} |
source | <xsd:attribute name="uuid" type="axlapi:XUUID"/>

element LGatewayEndpointAnalogAccess/domainName

diagram |
type | xsd:string
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
source | <xsd:element name="domainName" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

element LGatewayEndpointAnalogAccess/gatewayUuid

diagram |
type | axlapi:XUUID
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
pattern | \{........-....-....-....-............\} |
source | <xsd:element name="gatewayUuid" type="axlapi:XUUID" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

element LGatewayEndpointAnalogAccess/unit

diagram |
type | axlapi:XInteger
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
source | <xsd:element name="unit" type="axlapi:XInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

element LGatewayEndpointAnalogAccess/subunit

diagram |
type | axlapi:XInteger
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
source | <xsd:element name="subunit" type="axlapi:XInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

element LGatewayEndpointAnalogAccess/endpoint

diagram |
type | axlapi:LGatewayEndpointAnalog
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | index name description product model class protocol protocolSide callingSearchSpaceName devicePoolName commonDeviceConfigName networkLocale locationName mediaResourceListName automatedAlternateRoutingCssName aarNeighborhoodName vendorConfig mlppDomainId useTrustedRelayPoint retryVideoCallAsAudio cgpnTransformationCssName useDevicePoolCgpnTransformCss geoLocationName geoLocationFilterName port trunkSelectionOrder transmitUtf8 cdpnTransformationCssName useDevicePoolCdpnTransformCss callingPartyNumberPrefix callingPartyStripDigits callingPartyUnknownTransformationCssName useDevicePoolCgpnTransformCssUnknown hotlineDevice packetCaptureMode packetCaptureDuration pstnAccess imeE164TransformationName imeE164DirectoryNumber
attributes |
Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation
ctiid | xsd:positiveInteger |  |  |  |
uuid | axlapi:XUUID |  |  |  |
source | <xsd:element name="endpoint" type="axlapi:LGatewayEndpointAnalog" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy